From 352897995147c4a054679654048f5c128ca32743 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Richard Henderson <rth@twiddle.net>
Date: Fri, 24 Aug 2012 15:20:49 -0700
Subject: target-s390: Convert SCK

Signed-off-by: Richard Henderson <rth@twiddle.net>
---
 target-s390x/insn-data.def | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

(limited to 'target-s390x/insn-data.def')

diff --git a/target-s390x/insn-data.def b/target-s390x/insn-data.def
index 4d9ecf4b13..824e9dc526 100644
--- a/target-s390x/insn-data.def
+++ b/target-s390x/insn-data.def
@@ -633,6 +633,9 @@
     /* We only do 64-bit, so accept this as a no-op.
        Let SAM24 and SAM31 signal illegal instruction.  */
     C(0x010e, SAM64,   E,     Z,   0, 0, 0, 0, 0, 0)
+/* SET CLOCK */
+    /* ??? Not implemented - is it necessary? */
+    C(0xb204, SCK,     S,     Z,   0, 0, 0, 0, 0, 0)
 /* SET SYSTEM MASK */
     C(0x8000, SSM,     S,     Z,   0, m2_8u, 0, 0, ssm, 0)
 /* SIGNAL PROCESSOR */
-- 
cgit v1.2.3

